Manuel d’utilisation

**Sommaire**

**I - Préparation de la Raspberry Pi**

**Connexion de la caméra :**

Branchez chaque broche du câble de la caméra dans le port Camera de la Raspberry Pi.

**Connexion du PIR HC-SR501 :**

Brancher le pin VCC sur le pin 2 de la Raspberry Pi.

Le pin GRND sur le pin 6 de la Raspberry Pi.

Le pin OUT sur le pin 26 (GPIO 7) de la Raspberry Pi.